附件1：

说明：参数要求仅做参考，不是唯一指标。

X射线计算机体层摄影设备参数要求

一、核心部件与物理性能

	序号
	参数要求
	备注

	1
	探测器物理排数：≥64排
	

	2
	单圈扫描采集层数：≥128层/360°
	

	3
	探测器Z轴物理总宽度：≥40mm
	

	4
	★球管阳极热容量：≥25MHu 
	

	5
	▲机架最快旋转速度：≤0.35秒/360°
	

	6
	机架孔径：≥70cm
	

	7
	床面最大承重：≥250kg
	

	8
	最薄物理扫描层厚：≤0.625mm
	


二、扫描与成像功能

	序号
	参数要求
	备注

	1
	单次连续螺旋扫描时间：≥100秒（满足大范围容积扫描需求）
	

	2
	▲具备螺旋扫描功能
	

	3
	具备低剂量迭代降噪技术
	

	4
	具备专用去金属伪影软件（支持骨科、牙科、介入术后等场景）
	

	5
	密度分辨率：≤5mm@0.3%剂量条件下
	


三、图像重建与后处理

	序号
	参数要求
	备注

	1
	每排探测器数据采集物理通道数：≥850个
	

	2
	采用迭代重建算法时，图像重建速度：≥50幅/秒（标准矩阵512×512）
	


四、其他要求

	序号
	参数要求
	备注

	1
	提供完整的高压发生器、球管、探测器冷却系统配置方案
	

	2
	投标人需提供所投机型的医疗器械注册证
	


